询价邀请函
各潜在供应商：
受采购人委托，四川博奥瑞兴工程咨询有限公司作为本项目询价单位，拟对“崇州市农村道路电子劝导员采购项目”开展市场询价。现邀请符合资格条件的供应商参与报价，为该项目最高限价设定提供参考。
一、 项目基本情况
项目名称：崇州市农村道路电子劝导员采购项目
采购内容：采购一批交通管理设备及相关配套服务（主要包括：摄像头球机、抓拍机、网络音柱、安装杆件、线缆、本地存储服务器、显示设备、视频处理器、大屏及配套改造，以及相关的网络传输、平台运营、AI算法、设备运维等服务。具体详见附件《采购需求清单》）。
二、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
三、报价文件要求及递交
1.营业执照副本复印件（加盖公章）；
2.法定代表人身份证明或授权委托书；
3.报价单（需按照《采购需求清单》中的分项进行明细报价，并汇总总价，加盖公章）；
4.递交截止时间：2026年09月18日17:00前。
5.递交方式：请将密封完好的报价文件（纸质版）在截止时间前送达或邮寄至以下指定地点，同时将电子版发送至指定邮箱。
6.纸质版递交/邮寄地址：四川省成都市天府大道北段1700号环球中心W3-613
注：报价格式详见附件
四、联系方式
询价单位：四川博奥瑞兴工程咨询有限公司
地 址：四川省成都市天府大道北段1700号环球中心W3-613
联系人：周文
联系电话：18782449712
感谢您的参与和支持！

四川博奥瑞兴工程咨询有限公司
2026年09月11日
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附件
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四川博奥瑞兴工程咨询有限公司：
我方已收到贵单位关于“崇州市农村道路电子劝导员采购项目”的询价邀请函及相关资料。经详细审阅和研究，我方完全理解并同意贵单位询价文件中的各项条款及要求。现就该项目进行正式报价，具体内容如下：
一、报价总表
	项目名称
	崇州市农村道路电子劝导员采购项目

	报价总价（含税）
	小写：              
人民币大写：                        


二、 分项报价明细表
（注：请务必按照询价邀请函附件《采购需求清单》中的序号和项目名称进行逐项报价，此处仅列示主要格式）
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价
	备注

	1
	摄像头球机
	1.传感器类型：传感器靶面尺寸不小于 1/2.7 英寸，400 万有效像素，输出分辨率 2560*1440；提供 4mm/6mm 两种镜头焦距可选。
2.硬件处理性能：内置处理器主频≥1.2GHz，AI 算力≥1T，内存 / Flash 配置≥128M/128M；本地 SD 卡存储最大可扩展≥256G。
3.补光与夜视场景：具备红外补光、白光全彩补光、红蓝声光报警灯一体；红外夜视有效距离≥50 米，白光全彩夜视距离≥30 米。
4.云台观测范围：水平观测角度不小于 350°，垂直观测角度不小于 105°，实现大范围区域监控覆盖。
5.视频压缩标准：H.265/H.264；
6.支持云端下发加载不同算法，可满足不同场景应用需求；
7.存储卡：≥256G，支持断网本地存储；支持云存储 ；
8.音频能力：内置扬声器功率≥5W，拾音有效距离不小于 5 米，支持外接音柱，可实现现场喊话、语音告警。
9.环境防护：防护等级≥IP66，适应户外使用，工作温度 - 30℃~+60℃，设备不依赖 WIFI，采用 POE 供电。
10.协议对接：支持GB/T28181 协议对接平台。
11、包含摄相头安装所需的所有辅材、人功、机具等
	套
	150
	
	
	

	2
	摄像头抓拍机
	1.传感器类型：≥1/3英寸CMOS，焦距2.7~13.5mm，宽动态：≥85dB； 像素≥400万，最大分辨率≥2560*1440； 
2.补光与夜视场景：日夜转换模式支持白天、黑夜、自动、定时；支持全彩夜视、红外夜视、微光全彩夜视、智能夜视四种模式 
3.最低照度与补光：最低照度≤0.01Lux（彩色）≤0.001Lux（黑白）；补光：红外补光灯、白光补光灯双补光； 
4.视频压缩标准：H.265/H.264；
5.支持云端下发加载不同算法，可满足不同场景应用需求；
6.支持AI云存，设备端上传非连续告警视频及视频分片，通过AI生成连续视频；
7.存储卡：≥256G，支持断网本地存储；支持云存储 ；
8.网络接口：1个，10/100M以太网口（RJ-45）； 
9.支持报警输出*1，报警输入*1，音频输出*1，音频输入*1； 
10.支持内置喇叭，拾音器，支持双向语音对讲； 
11.环境防护：防护等级≥IP66，适应户外使用，工作温度 - 30℃~+60℃，设备不依赖 WIFI，采用 POE 供电。
12.协议对接：支持GB/T28181 协议对接平台。
13.费用包含设备安装所需的辅材、人工、机械等所有费用
	台
	150
	
	
	

	3
	40W网络音柱
	1.额定功率：40W
2.输入电源：220V/12V
3.喇叭单元：5寸*2
4.尺寸：高宽厚370*160*115mm
5.重量：2.7kg
6.1路音频输入，带有音量大小调节旋钮
7.费用包含设备安装所需的辅材、人工、机械等所有费用
	台
	150
	
	
	

	4
	侧挂箱及配电设备
	箱子尺寸：400*300*200，接线板 8孔位、空气开关、导轨式插座、光纤收发器、光纤终端盒、光纤跳线
包括设安装、调试、配套辅材及实施需要机具
	台
	150
	
	
	

	5
	安装杆件
	1：加厚一体3.5米杆包括立杆*1，地笼*1，横臂*1，配套螺丝垫片*1
2：基础开挖，混凝土浇筑（基础大小：1米*1米*1米），立杆基础恢复
3：接地极：镀锌角钢50mm*50mm*5mm*1500mm；
4.接地母线：扁钢-40*4 1.5米
5.接地线：BVR6.0，1米
	套
	150
	
	
	

	6
	电源线 RVV3*1.5mm2
	1、用于设备供电传输；
2、RVV3*1.5mm2
3、包括线缆敷设、校对、配套辅材及实施需要机具
	m
	7500
	
	
	

	7
	超五类室外网线 UTP-31-5E-4P
	1、用于网络传输；
2、超五类室外网线 UTP-31-5E-4P
包括线缆敷设、校对、配套辅材及实施需要机具
	m
	900
	
	
	

	8
	PVC Φ25
	1、强弱电缆光缆非过街走线保护管，PVC25包括管沟开挖（人工开挖回填，截面积0.3米*0.3米）、线管敷设、人行道透水砖人工拆除恢复及渣土外运（暂计总长度30%）
	m
	6000
	
	
	

	9
	监控TF存储卡
	
	张
	300
	
	
	

	10
	网络传输
	1. 视频专网带宽≥12M，上下行对称，可用性≥99.5%，故障恢复≤4 小时；
2. 网络传输质量：端到端网络时延≤400ms，时延抖动≤50ms，长期平均丢包率≤0.1%，保障实时视频流、AI 抓拍图片、告警事件报文稳定回传；
3. 带宽为独享带宽，不与其他无关业务共享链路资源，带宽预留≥30% 冗余，满足多路视频并发预览、回放、抓拍图片上传；
4. 支持 VLAN 逻辑隔离，监控业务流量与其他业务流量相互隔离，保障视频业务优先调度；
5. 每点位分配可用固定专网 IP，支持前端摄像头设备通过 GB/T28181 协议注册接入平台；链路采用全程光纤传输，适配农村复杂户外环境；
6. 运营商提供 7×24 小时网络状态监控，可监控链路带宽利用率、时延、丢包、端口在线状态，链路异常主动告警；提供故障工单闭环管理；
7. 支持 VPN/VPDN 虚拟专网逻辑隔离，业务数据与互联网隔离；视频信令、抓拍告警数据支持加密传输，保障人脸、车牌等敏感业务数据传输安全；具备异常访问日志留存；
8. 链路同时兼容实时视频预览、录像回放、AI 结构化抓拍图片上传、违法告警消息推送、语音喊话双向音频业务；网络中断恢复后设备自动重连平台，网络恢复后自动补传告警事件与视频片段；
9. 故障响应：故障告警响应≤30 分钟；一般故障修复≤4 小时，重大故障修复≤8 小时；提供 7×24 小时运维对接联系方式；
10. 运维期可按需输出链路测试报告，包含时延、抖动、丢包测试数据。
	条/月
	5400
	
	
	

	11
	电费
	电费根据实际情况（功率为15W的摄像机2个，功率为18W的交换机1台，功率为18W的光猫1台，功率为20W的音柱
1套按12小时工作时长算）
	月/处
	5400
	
	
	

	12
	平台运营费
	1、接入能力：通过 GB/T28181 协议、ONVIF 协议、SDK 与终端设备对接，实现监控摄像头的接入汇聚；
2、流媒体能力：提供取流对接、流媒体服务、RTP 封装功能，提供视频流获取、复制、分发、转发能力；
3、转码能力：提供降码率 / 降分辨率 / 降帧率 / 码流转换功能，实现标准视频流向标清、高清、超清、1080P 视频码率的转换；
4、协转能力：提供 RTSP 转 RTMP 、HLS 协议功能，实现 CS 客户端、BS 客户端多终端播放；
5、存储能力：提供具有文件切片、文件读写、文件管理、磁盘挂载、切片策略、资源分配、磁盘分配等功能。实现分布式存储与云存储；
6、实时监控：客户端和前端视频服务器建立视频连接，传输视频流，在客户端收到后进行播放；平台提供多种操作方式控制页面的视频窗口，主要包括以下操作： 宫格切换，平台提供单宫格、四宫格、九宫格的自由切换；关闭摄像头， 每个宫格里放置一个关闭视频按键，点击该按键，可立即关闭该窗口内的视频，停止对该视频的取流操作；关闭所有窗口，平台提供一个窗口关闭按键，可同时关闭页面上正在播放的所有宫格窗口的视频画面；放大 / 恢复，播放视频时可以进行全屏和退出全屏操作；
7、录像回放：前端本地存储的录像称为历史视频。平台提供视频设备的录像回放功能，可以通过设置查询参数如开始时间、录像类型、设备名称等信息查询录像列表；查询出录像信息，用户可选择录像进行播放，播放录像时可以进行停止、暂停、 快放、慢放等操作，也可以根据录像的时间轴，选择轴上的一个时间节点开始该录像时段的播放；
8、云台控制：平台提供对前端摄像头的云台控制功能。通过对云台的操作，达到视频摄像机转动、聚焦、变倍等效果；云台控制方向采用八方向键来控制，点击对应的按键摄像机做出对应的转动；
9、轮巡任务管理：视频播放界面根据轮巡任务的配置情况进行视频轮巡播放；轮巡时，视频窗口根据轮巡任务配置的时间来进行内容切换；平台提供组轮巡和自动布局轮巡两种方式；
10、轮巡任务执行：选择配置好的轮巡任务，启动该轮巡任务后，视频根据配置的切换时间长度进行视频的切换，同时可以暂停、恢复该任务，也可以点击上一组 ( 页）、下一组（页）进行手动切换；
11、违法事件工单管理：平台接收前端设备上报的头盔未佩戴、二轮车超载、三轮车违规载人、逆行、闯红灯等各类交通违法告警事件；支持自动生成劝导工单，工单包含违法截图、抓拍时间、地点点位、违法类型、抓拍图片、短视频片段；支持工单状态标记：待处置、劝导完成、无效告警、归档，支持工单手动复核，可对误报告警进行标记剔除。
12、电子劝导台账统计：支持对劝导工单全量数据做台账管理；支持按时间、点位、违法类型进行多维度统计分析；可输出违法数量排行、高发点位统计、各类违法行为占比统计报表；支持台账、报表导出 Excel 文件，用于本地留存归档。
13、交管系统数据对接能力：支持按照约定接口规范向上级交管相关业务系统推送违法抓拍图片、结构化数据、劝导处置台账记录；支持接收上级平台下发的管控指令；具备对接日志留存功能，记录数据推送、接收的时间、结果，便于问题排查。
14、劝导业务辅助功能：支持针对违法事件联动前端设备进行远程语音劝导喊话；支持告警消息提示；支持按点位、违法类型配置告警过滤规则，减少无效告警干扰。
	月/处
	5400
	
	
	

	13
	存储（总队平台存储）
	1.单路图像采取全天型云存储方式，每路图像存储时间≥30天；
2.支持对象云存储功能，包括文件存储及视频流直存； 
3.支持分布式存储功能；
4.支持对文件存储类型进行配置，需支持TS文件的存储；
5.支持录像的存储时长，存储方式的进行配置；
6.能提供视频回放功能，需支持HLS方式在B/S客户端进行视频回放；
7.针对以上存储功能进行统一封装，能根据不同业务需求灵活选择；
8.需具备对外标准接口；
	月/路
	10800
	
	
	

	14
	AI算法
	1.单路图像采取全天型云存储方式，每路图像存储时间≥30天；
2.支持对象云存储功能，包括文件存储及视频流直存； 
3.支持分布式存储功能；
4.支持对文件存储类型进行配置，需支持TS文件的存储；
5.支持录像的存储时长，存储方式的进行配置；
6.能提供视频回放功能，需支持HLS方式在B/S客户端进行视频回放；
7.针对以上存储功能进行统一封装，能根据不同业务需求灵活选择；
8.需具备对外标准接口；
	月/处
	5400
	
	
	

	15
	本地设备运维
	1.外场设备巡查、保养、维修、故障设备更换。
2.外场管线巡查、检修。
3.本地中心设备巡查、检修、保养及更换。
	月/处
	5400
	
	
	

	16
	 本地存储软件
	1. 云存储管理软件，集成系统集群化、容量虚拟化、数据分布式存储等特性，支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写；
 2. 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除；
 3. 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点，节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；
 4. 云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响；
 5. 按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间；
6. 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；
 7. 采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 8. 支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 9. 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 10. 存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 11. 系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 12. 支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全级别保障和优先空间利用率保障两种策略优先安全级别保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 13. 一套云存储系统同时支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 14. 系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 15. 单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 16. 一套云存储系统，同时提供7类数据存储服务，15种存储协议，构建统一数据湖存储服务包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口协议)；同时系统支持HDFS文件数据存储服务，支持大数据组件MapReduce、Hive、Spark、Flink、ElasticSearch、Hbase接入，HDFS数据存储可同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制；支持Cinder插件，为第三方云计算提供云硬盘服务；支持CSI容器存储接口标准，通过标准NFS、iscsi协议兼容容器编排平台，CSI（容器存储接口）插件将块存储资源、文件存储资源作为持久化数据服务提供给容器应用；
 17. 系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 18. 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）；
 19. 支持对接入的H.264、H.265视频流进行智能压缩存储数据压缩后，编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时支持按资源池设置压缩、不压缩策略；且支持压缩后数据仍满足Erasure Code（N+M模式）数据保护机制，当任意节点故障数量小于等于M台时，所有历史数据可正常访问；
 20. 云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 21. 系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 22. 支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
 23. 支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中；（需提供第三方检验（或检测）机构出具的封面具有CMA标识的检验（或检测）报告复印件证明）
24. 支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等。
	套
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	本地存储服务器
	1. 具备8U机架式48盘位机箱，搭载≥2颗64位多核处理器，内置≥1块240GB SSD系统盘与≥2块960GB SSD数据盘，配置≥32GB内存且可扩展至≥256GB，内置SSD固态硬盘且可扩展至≥4个SSD作为缓存盘，具备≥48个SATA接口且支持硬盘热插拔，具备≥6个风扇且支持热插拔与冗余温控调速，具备1200W 1+1冗余电源，支持7×24小时稳定运行；
2. 具备≥6个千兆数据网口与≥1个千兆管理网口，具备≥4个USB3.0接口与≥1个VGA接口与≥1个IPMI接口；
3. 支持视频接入路数≥650路且最大接入带宽≥1300Mbps，支持视频回放路数≥65路且最大输出带宽≥130Mbps，支持图片接入性能≥300张每秒且在单张图片500KB写读比1比1条件下与视频接入性能非并行；
4. 支持基于欧拉内核的存储专用操作系统，采用全对称分布式架构与集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务，支持云存储节点在线无缝扩容且容量和性能线性增长，支持云存储节点间的容量及业务负载均衡，支持集群管理功能包含集群单元弹性扩容与负载均衡与故障迁移，支持集群节点生命周期管理包含服务启动停止与组建扩展删除；
5. 支持按照接入任务数实现自动负载均衡与前端设备自动分配到存储节点，各节点间读写任务数差距≤1，节点间的自动业务负载均衡在各节点上的存储数据量稳定情况下存储容量使用率差距小于万分之一；
6.  支持全对称架构且无独立的元数据管理节点，集群3台及以上任意节点宕机仅剩1台时系统通过唯一入口IP可访问管理平台且在单机接入性能冗余范围内存储业务不中断；（
7. 支持多种存储覆盖策略包含周期覆盖与容量覆盖与不覆盖，支持在创建资源池时将周期性覆盖的资源池设置成单通道单周期属性且当资源池容量不足时优先保障满足资源池内单通道的存储周期并使其他通道数据提前触发数据覆盖，支持通过云存储实时流录像计划管理页面查看已配置单通道周期保障点位的数据存储周期；
8.  支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换且支持周期策略调整后历史数据也即时生效；（
9.  支持图片流直存且抓拍图片无需经过任何转发服务器或虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统，支持设置资源池自动分流策略包含按图片大小与图片类型且类型包含人脸与人体与车辆与电动车，支持将同一点位产生的多种不同大小与不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中；（
10. 支持纠删码数据保护技术且具备设备级容错机制保障历史数据不丢失与实时业务不中断，同时提供多副本与Erasure Code数据保护机制且Erasure Code安全级别支持设置44+4并可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法，支持数据冗余N+M模式下当损坏节点数量超过M台或数据块超过M时系统内的正常存储节点不少于1台且业务仍可持续写入以及存留的视频数据仍可进行回放且回放数据无马赛克，当故障存储或者硬盘上线后损坏数据可自动恢复；
11. 支持多台节点配置为集群管理方式且当主服务器出现死机或磁盘损坏等故障时备用主机可自动替换故障主机继续录像与图片存储并自动导入所有配置信息，支持配置高速与中速与低速回传速率且故障恢复后备用主机可将存储的录像回传，当发生故障时可在Web日志和客户端给出报警提示，集群部署时系统根据各个节点的负载压力自动将业务相对均衡分配到集群各个节点上且当集群中某个节点故障时在集群可接入的录像计划范围内将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管从而不影响录像业务，当异常节点恢复后业务重新自动均衡到所有在线的节点上；
12. 支持采用分布式云架构对多区域与多套云存储系统资源进行统一接入与管理和监控告警运维包含监控与远程升级与远程部署，具备全局唯一入口访问模式与统一的用户权限管控与存储资源虚拟化管理与业务管理与调度，支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾且系统间容灾策略包含主备与互备与一主多备模式，视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略与回迁策略且支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁包含指定监控点点位与指定回迁时间段与按自动回迁与手动回传与指定回迁任务的优先级，图片业务支持按资源池设置容灾策略并自动调度到备云进行数据存储；
13. 支持网络故障自动发现和隔离且在1秒内感知到故障节点并在1秒内进行隔离；
14.  支持一键快速部署能力且存储节点并行部署互不影响，单台部署时间≤150秒完成，快速部署过程中自动检测节点是否符合配置要求且当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示；（
15. 支持图片即存即取功能与内存和SSD双级加速机制且对不同规格图片分级加速存储，支持图片数据在SSD盘中存储实现热数据从SSD中高速提取且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖，支持多级加速且小图支持SSD缓存加速与大图支持内存加速，支持自定义设置内存加速缓存大小与SSD缓存加速池容量大小且可最高针对4096KB图片加速提取，支持存储空间按需分配且分配的存储空间在线扩大或缩小不影响读写业务，支持同一通道产生不同大小图片按规则自动分流到不同存储资源池，支持对图片进行处理包含图片压缩与裁剪与缩放与马赛克及打水印；
	台
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	企业盘 8TB容量
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
MTBF可达2,000,000小时
支持5年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m

接口类型：SATA
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
转速：7200RPM
平均读写功率（W）：8.0W
缓存：256MB
标称容量：8TB
刻录技术：CMR
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
MTBF：2,000,000
	台
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	显示设备
	1、采用COB全倒装技术，光源采用全倒装芯片（RGB全倒装），晶圆倒置，芯片直接焊在PCB板上，无焊线工艺，无回流焊，无灯杯结构，树脂一次性整体灌封。
2、人眼视觉舒适度（VIC0）指数范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准，人眼观看基本无疲劳感，达到健康护眼功能。
3、屏幕表面防水、防潮、防磕碰，灯珠能够承受5Kg以上的撞击力，表面硬度等级≥HRC 8级，防止剐蹭屏幕。
4、点间距1.25mm,像素密度≥640000点/m²，最大对比度（全白/全黑，环境照度0.01lux）≥50000:1，发光点中心距偏差＜0.5%，亮度均匀度≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy之间，像素点失控率≤1/1000000，亮度≥1000nit （0-255 无级可调）。
5、色温500-18000K可调，调节布长不大于100K；色为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤ 200K；
6、刷新率≥3840Hz,支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率720~7680Hz可调节；
7、白平衡亮度≥800cd/m²；亮度鉴别等级:按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定;C级,Bj≥20;
8、信号处理深度≥16bit，灰度等级≥256,支持软件实现不同亮度情况下10~24bit的任意设置；换帧频率支持50/60/120/240Hz 自适应；
9、发光芯片基色主波长误差（nm）：C级△λD≤5，发光芯片的波长误差值在±1nm 之内，每颗发光芯片的亮度误差在 3%以内。
10、平均无故障时间MTBF＞150000 小时，平均修复时间（MTTR）≤1 分钟，寿命＞150000 小时。
11、通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。
12、具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，支持HDR3.0高图像动态光照渲染技术，支持γ校正曲线≥20 条。
13、显示屏峰值功耗≤375W/m²，平均功耗≤165W/m²，带有智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡；供电方式支持电源DC4.2-DC5V及电源双输出DC2.8V/DC3.8V,具有防呆设计，预防接错。
14、产品通过3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志II型产品认证
15、含视频处理器、LED箱体及设备支架及设备安装调试所需的辅材及人工费用。
	m2
	8.65
	
	
	

	20
	视频处理器
	1、输入接口包括1路 HDMI2.0,1路 DP1.2,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持2路4K@60HZ信号同时输入
2、视频输出支持16个千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载高达1040万像素，最宽支持16384,最高8192。
3、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。
5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持20余种图片切换特效；
6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制；
	台
	1
	
	
	

	21
	小型机柜
	600*600*1000mm
19英寸18U落地机柜；符合GB/T3047.2‑92；SPCC冷轧钢板；立柱≥1.8mm；前门钢化玻璃带锁，后门钢板门；可拆卸侧门；配1块固定层板、脚轮调平脚、全套安装螺丝；IP20，黑色静电喷塑；静态承重≥400kg；含风扇。
	台
	1
	
	
	

	22
	千兆交换机
	19英寸1U机架；24个10/100/1000BASE‑T自适应电口，4个1/2.5GBASE‑XSFP光插槽；交换容量672Gbps，包转发率126Mpps；RJ45‑Console管理口；无POE；无风扇自然散热；AC100‑240V供电；满配重量≤2.0kg。
	台
	1
	
	
	

	23
	小型配电箱
	室内壁挂配电箱，箱体尺寸400×500×160mm，箱体板材厚度1.0mm，SPCC冷轧钢板，静电喷塑，IP30防护，箱门带锁，内置零排、接地铜排；进线AC220V50Hz；配置总开关2P‑C63A微型断路器；分路：机柜；空调；工位插座；照明；具备短路、过载保护，箱体可靠接地，回路标识完整，明装壁挂，符合GB7251.1标准。
	台
	1
	
	
	

	24
	空调
	3匹立柜式分体空调；变频冷暖，新一级能效；电源AC220V50Hz；名义制冷量≥7200W，制热量≥9100W，带电辅热；R32环保冷媒；循环风量≥1200m³/h；支持遥控控制、独立除湿、蒸发器自清洁、断电记忆；室内柜机，配套室外机；标配4米连接铜管、排水管、遥控器；含设备、就位安装调试、不锈钢外机支架；整机3年质保；不含高空作业费、铜管加长费、开孔费；符合GB/T7725‑2022。
	台
	1
	
	
	

	25
	机柜PDU
	1、规格
	台
	1
	
	
	

	26
	Φ25PVC线管
	照明线路布线使用Φ25PVC管
	m
	25
	
	
	

	27
	封闭式镀锌金属线槽
	封闭式镀锌金属线槽，规格100×25mm；SPCC冷轧钢板，槽体厚度1.0mm，盖板厚度0.8mm，电镀锌防腐；全封闭结构，配套卡扣盖板、连接片、接地跨接铜片；配置可拆卸金属分隔隔板，强弱电线缆分舱物理隔离；配套水平弯头、三通、终端封板；线槽节间电气连通并可靠接地；线缆填充率电力线缆≤40%、弱电线缆≤50%；敷设于静电地板架空夹层地面，直接地面固定，不设高架支吊架；符合JB/T10216‑2013、T/CECS31‑2017标准
	m
	17
	
	
	

	28
	大屏取电线缆
	分中心大屏取电电缆，BV‑10.0mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线，额定电压450/750V；无氧铜单股硬导体；颜色：火线红色、零线蓝色、保护接地线黄绿双色；穿阻燃PVC线管敷设；用于分中心电源进线及大屏供电；符合GB50217‑2018规范。
	m
	30
	
	
	

	29
	空调取电线缆
	空调取电电缆，BV‑6.0mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线，额定电压450/750V；无氧铜单股硬导体；颜色：火线红色、零线蓝色、保护接地线黄绿双色；穿阻燃PVC线管敷设；用于分中心空调及工位供电；符合GB50217‑2018规范。
	m
	90
	
	
	

	30
	照明取电线缆
	照明取电电缆，BV‑2.5mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线，额定电压450/750V；无氧铜单股硬导体；颜色：火线红色、零线蓝色、保护接地线黄绿双色；穿阻燃PVC线管敷设；用于分中心照明供电；符合GB50217‑2018规范。
	m
	50
	
	
	

	31
	六类网线
	六类屏蔽双绞线 CAT6‑FTP；4×2×23AWG 实心无氧铜导体；内置十字隔离骨架，铝箔总屏蔽带接地引流线；阻燃 PVC 护套；带宽 250MHz；金属线槽内敷设，线缆绑扎整理；不含模块端接及链路测试；符合 ISO/IEC11801、TIA‑568‑C.2 标准。
	m
	100
	
	
	

	32
	HDMI线
	有源光纤HDMI线缆，HDMI2.0，带宽18Gbps，支持4K@60Hz、HDR、HDCP2.2；4芯光纤传输，抗电磁干扰；方向性线缆，区分信号源端与显示端；镀金HDMI‑A公对公接头，阻燃PVC护套；长度10m，可预埋穿管；用于会议室信号源到大屏视频传输。
	根
	6
	
	
	

	33
	强电地插1
	架空防静电地板专用强电地插；铜合金平推开启式面板146×146mm，IP44防护；配置1套国标10A五孔电源插座（带安全门）；适配陶瓷防静电架空地板；含陶瓷地板金刚石开孔切割、底座固定、接线调试；不含线缆；盖板关闭可留出线缝；CCC认证，符合GB/T23385。
	个
	10
	
	
	

	34
	弱电地插2
	架空防静电地板专用弱电地插；铜合金平推开启式面板146×146mm，IP44防护；仅配置2位CAT6屏蔽六类RJ45网络模块；适配陶瓷防静电架空地板；含陶瓷地板金刚石开孔切割、底座固定、网线端接调试；不含网线线缆；符合GB/T23385。
	个
	5
	
	
	

	35
	排插
	8位国标五孔插座；额定10A/250V，总功率2500W；带总控开关、过载保护、儿童安全门；阻燃外壳；线缆长1.8m；CCC认证；含桌下简单固定安装；不含线缆敷设
	个
	5
	
	
	

	36
	平板灯
	LED嵌入式平板灯，规格600×600mm，石膏板卡簧嵌入式安装；额定功率36W，AC220V，外置隔离恒流驱动电源，功率因数≥0.9；色温4000K中性白光，显色指数Ra≥80；光通量≥3200lm；铝合金散热边框，PMMA扩散板；IP20室内使用；金属外壳可靠接PE保护地线；CCC认证；含灯具本体、驱动电源、安装卡簧；不含石膏吊顶开孔、不含管线布线；符合GB7000.1‑2015。
	套
	4
	
	
	

	37
	大屏迁移
	6块55寸的LCD拼接屏迁改到楼学习室。
	项
	5
	
	
	

	38
	投影仪
	1.对比度：静态对比度3000：1 动态对比度5000000：1
2.梯形校正：六向校正
3.光学变焦：支持光学变焦
4.显示比例：16:9
5.投射比：1.2-1.8：1（光学变焦）
6.最大兼容分辨率：3840*2160dpi
7.语音遥控：近场语音
8.扬声器功率：24W
9.产品净重：11.5kg
10.整机功耗：410W
11.噪音(dB)：≤32dB@1m
12.USB接口：USB 2.0*1.USB 3.0*1
13.Wi-Fi连接：支持Wi-Fi连接
14.蓝牙连接：支持蓝牙
15.CCC强制性认证：是
16.3D播放：支持3D功能
17.安装方式：桌上背投 桌上正投 吊装正投 吊装背投
18.显示技术：DLP
19.搭载AI大模型：搭载AI大模型
20.幕布：软幕，幕布比例16:9，材质：金属，吊装，尺寸：100英寸
21.含自动升降架.安装及安装所需的辅材及人工
	台
	1
	
	
	

	39
	工作终端
	1. 处理器：国产芯片，纳入国家信创目录，8 核处理器，基础主频≥2.7GHz，支持 x86 指令集；
2. 内存：≥16GB DDR4，支持内存扩展。
3. 硬盘：≥512GB  固态硬盘。
4. 显卡：独立显卡，显存≥2GB，支持国产操作系统图形加速。
5. 操作系统：预装正版银河麒麟 V10 或统信 UOS 专业版国产操作系统，提供正版授权证明，适配信创软硬件生态。
6. 接口：前置 USB≥2 个（含 USB3.0）、音频输入输出；后置 USB≥4 个、VGA、HDMI、网口、音频接口。
7. 机箱电源：商用立式机箱，额定电源≥250W；支持防盗锁孔。
8. 整机资质：主机型号纳入信创产品目录；提供 3 年原厂上门保修服务；
9. 配套：原厂键盘、鼠标（国产键鼠）。
10.二、27 寸国产显示器技术参数
11. 面板：27 英寸，IPS 面板，16:9。
12. 分辨率：2560×1440（2K）。
13. 刷新率：≥144Hz。
14. 响应时间：≤1ms，支持硬件低蓝光。
15. 接口：HDMI、DP 接口，可与主机显卡适配。
16. 支架：支持升降、旋转、俯仰调节。
17. 质保：≥3 年原厂质保，国产品牌。
	台
	5
	
	
	

	40
	隐形门
	室内隐框隐形平开门，门洞净尺寸600×2100mm，单扇内开；预埋铝合金暗藏门框，无外露门套线条；门洞侧边及门头采用阻燃多层板/轻钢龙骨加固并做防火处理；门扇厚度40mm，E0级可批灰复合门扇基板，门扇可批刮腻子做乳胶漆与墙面同色；配置3套重型隐藏式阻尼铰链（承重≥65kg），暗藏式磁吸静音锁，无外露把手；门扇关闭与墙面齐平，四周预留2‑3mm工艺缝隙，缝隙做弹性密封处理；含门框、门扇、全套暗藏五金、门洞加固、安装调试；符合GB50210‑2018建筑装饰工程施工质量验收规范。
	樘
	1
	
	
	

	41
	办公桌、座椅
	办公桌规格1600×1400×750mm，带可左右调换侧副柜；基材E1级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，侧板层板≥18mm；2mmPUR热熔封边；配置阻尼三节滚珠滑轨、带锁抽屉、ABS走线孔、可调脚垫；配套人体工学网布办公转椅，尼龙五星脚，可升降旋转逍遥，静音脚轮；含全部五金配件、运输、现场组装调试；符合GB/T3324‑2017
	套
	5
	
	
	

	42
	拆除抹灰层
	1.拆除抹灰层
2.其余未尽事宜详见设计图纸
	m2
	84.51
	
	
	

	43
	铲除涂料面
	1.铲除涂料面
2.其余未尽事宜详见设计图纸
	m2
	84.51
	
	
	

	44
	乳胶漆墙面
	基层清理修补，滚涂混凝土界面剂（墙固）；裂缝及新旧墙体交接处铺贴耐碱玻纤网格布；批刮成品耐水内墙腻子2‑3遍，阴阳角找直，砂纸打磨除尘；涂刷内墙抗碱封闭底漆1遍，哑光内墙环保乳胶漆面漆2遍；施工验收符合GB50210‑2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》。
	m2
	84.51
	
	
	

	45
	石膏吊顶
	钢龙骨纸面石膏板吊顶；平顶无复杂造型；φ8镀锌通丝吊杆，膨胀螺栓固定；50系列轻钢主龙骨（间距≤1200mm），50系列副龙骨（间距≤400mm），配套轻钢边龙骨；面板采用12mm厚B1级防火纸面石膏板；自攻螺丝固定，钉眼防锈处理；板缝错缝布置，缝隙采用嵌缝石膏+接缝防裂纸带处理；腻子找平打磨；不含顶面乳胶漆；灯具开孔位置龙骨加固；吊顶内管线设置独立支吊架，不得搭挂吊顶龙骨；符合JGJ345‑2014、GB50210‑2018规范。
	m2
	35
	
	
	

	46
	全钢基陶瓷防静电架空活动地板 规格600×600×40mm
	全钢基陶瓷防静电架空活动地板，规格600×600×40mm；防静电陶瓷面层，A1级防火；系统电阻1×10⁶‑1×10¹⁰Ω；板块达到Z重型荷载等级；支架横梁加厚热镀锌，地板完成面高度不大于150mm，支架有效调节高度60mm；配套等电位接地铜带；含板块、重载支架横梁、接地构件、安装调平、常规开孔；线槽固定原始地面，不得依托地板支架承重；不含地面找平以外其他内容；符合SJ/T11236‑2020。
	m2
	33
	
	
	


三、承诺与说明
我方承诺所提供的一切货物及服务均符合国家相关质量标准及贵单位的采购需求。
我方理解，本次报价仅作为贵单位确定项目最高限价的参考依据，不构成最终的合同要约。若后续本项目正式开展采购程序，我方将积极响应。
我方承诺在本次询价过程中遵守相关法律法规，所提交的材料真实、有效。
四、附件材料
营业执照副本复印件（加盖公章）
法定代表人身份证明或授权委托书（加盖公章）

供应商名称（盖章）：xxxx
法定代表人或授权代表（签字）： xxxxx
日期：2026年  月   日
