崇州市科学治堵建设项目市场调研询价函

各相关供应商：
[bookmark: _GoBack]四川亚新招标代理有限公司受采购人委托，就《崇州市科学治堵建设项目》开展市场公开询价调研工作，本次询价仅用于本项目采购最高限价测算，不属于正式采购招标，不产生中标、成交结果，报价资料作为编制《最高限价设定报告》支撑材料使用。诚邀贵单位根据本项目采购需求提交真实市场报价。
一、项目概况
1.项目名称：崇州市科学治堵建设项目
2.询价用途：开展市场价格调研，为本项目确定政府采购最高限价提供市场价格参考依据。
4.询价周期：2026年10月13日至2026年10月16日。
5.采购内容：一批交通管理设备，具体采购标的详见本函附件《询价报价清单》。
二、报价单位资格要求
1. 具有独立法人资格，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任；
2. 具备交通类设备供货、实施相关业务能力，具有良好商业信誉；
3. 本项目不接受联合体报价。
三、报价要求
1. 报价为含税包干单价，包含货物本身、运输、装卸、税费等全部相关费用，请填报各标的单价，无需填写项目合计总价。
2. 报价为市场真实合理价格，请按清单内每个采购标的分别填报单价；不接受选择性报价、有条件报价。
4. 报价文件需加盖供应商单位鲜章，需递交纸质盖章文件。
5. 报价截止时间：2026年10月16日17:00，逾期提交的报价将不予接收。
四、报价文件组成
1. 报价表（本函附件，完整填写并加盖公章）；
2. 营业执照复印件（加盖公章）；
注：本次仅为市场价格调研，本次询价活动不代表项目正式采购，我单位不承诺向任何参与报价供应商授予合同，仅将报价作为最高限价测算参考资料。
五、联系方式
询价单位：四川亚新招标代理有限公司
联系人：胥老师
联系电话：19938120780
地址：四川省成都市金牛区北三环路一段221号1栋1单元10层1002号

2026年10月12日

























	崇州市科学治堵建设项目（清单）

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	环保卡口抓拍
单元
	1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED补光灯、风扇、电源适配器等；摄像机具有≥2个1英寸CCD或全局曝光CMOS传感器，支持≥4096×2160@25fps（不含OSD叠加）视频图像输出，视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；
 2. 车辆捕获率应≥99%，车牌识别准确率应≥ 95%；支持补光灯、雷达、线圈检测器接入，支持机动车、非机动车和行人的抓拍和分析；支持车型、车身颜色、车标、车辆子品牌等车辆特征识别，支持压线、逆行、违法变道等违法检测功能；
 3. 不少于两个传感器（sensor）设计，具有独立分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移；
4. 支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光；
5. 支持识别车身颜色，包括但不限于白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
6. 具备车型识别功能，支持对至少13种车型进行识别，至少支持SUV、MPV、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车；
7. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；
 8. 支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持多种补光方式，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光；
 9. 支持倾斜车牌识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码；具有AI车牌增强功能设置选项，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝；
 10. 支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试，车辆前排人脸抓拍废片率≤1%，前排人脸抓拍率≥99%；
 11. 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，至少支持压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行；
 12. 支持闯禁行记录功能，支持对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储；
13. ≥2个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥3个RS485接口，≥5路补光灯控制接口，≥1个存储卡接口，防护等级不低于IP65。
14.包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	台
	46
	
	
	

	2
	环保补光闪光灯
	1. 采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换；
2. 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；
3. 补光装置符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》；
4. 单车道补光，补光距离16米～30米，防护等级不低于IP65。
5.包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	台
	62
	
	
	

	3
	终端服务器
	1. 设备采用嵌入式操作系统，全机身散热，内部无风扇，支持车辆卡口、违法、目标、人体以及其他事件结构化图片存储，支持视频预览、录像和回放，支持配置录像计划，录像和图片存储空间可配置。
2. 支持≥1块3.5或2.5英寸硬盘接入，兼容≥4TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储，内置≥4T监控级硬盘；
3. 具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
4. ≥6个10M/100M/1000M 自适应RJ45接口，≥2个1000M SFP光口，≥1个USB3.0接口，≥1个RS-485接口。
 5. 支持添加不少于4路IP摄像机，总码率不小于40Mbps，支持对接入摄像机进行实时预览与录像存储，支持对图片进行实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。
 6. 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。
 7. 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
8. 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。
9. 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
10. 可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。
11. 支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。
12.包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	台
	23
	
	
	

	4
	违停抓拍单元
	1.摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸、分辨率与帧率可设置为2688x1520@30fps
2.摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm；支持最低照度可达彩色0.0005Lx，黑白0.0001Lx；
3.设备自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭
4.设备安装接口具有双防脱落装置(安全绳、圆形安装盘)，具有12个安装孔位；
5.水平旋转范围：0°~360°连续旋转，垂直旋转范围：-20°~90°
6.支持对距离设备150m处机动车违法停车行为进行抓拍；
7.可对机动车违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞9种交通违法行为进行检测并抓拍，当触发报警后，可联动报警并上传图片
8.设备支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、烟雾检测、火灾检测，当监控场景内道路事件触发报警后，可联动报警输出并上传图片，支持配置灵敏度、持续时间和过滤时间，支持布防多边形检测区域
9.设备检测到违停车辆时，若目标车牌被遮挡物遮挡时，设备可不对该目标进行车牌识别，并上报无车牌报警
10.设备可对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤；可对停车事件中的施工车辆进行过滤；可对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤
11.摄像机内置1颗8GB eMMC芯片、12颗补光灯、1颗GPU芯片，不少于1路音频输入输出、不少于1路报警输入输出、1个RS485接口
12.设备镜头防护玻璃呈倾斜状，防护玻璃与镜头平面呈≥30°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，当镜头前方出现机动车补光灯或非机动车补光灯、手机补光灯、手电筒补光灯时，可降低鬼影对视频画面的影响
13.在设备视窗外镜片表面喷纯净水，视窗水平方向放置，喷水方向与视窗方向的夹角为42°，持续时间1min。试验后，设备视窗外镜片表面应无明显水渍和印记
14.补光灯具有偏光设计，在下雨时，开启补光灯后，视窗前不会形成明显的反射区域，减轻对画面成像的影响
15.开启违停检测抓拍功能时，设备放大变倍到抓拍区域后，可对抓拍目标的车牌进行车牌抓拍，输出最优的抓拍图片
16.内置车灯眩光降噪抑制功能，开启后，可抑制车灯强光光晕与过曝现象，可区分高亮光源区域、路面与车牌；
17.包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	台
	22
	
	
	

	5
	终端服务器
	1. 设备采用嵌入式操作系统，全机身散热，内部无风扇，支持车辆卡口、违法、目标、人体以及其他事件结构化图片存储，支持视频预览、录像和回放，支持配置录像计划，录像和图片存储空间可配置。
2. 支持≥1块3.5或2.5英寸硬盘接入，兼容≥4TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储，内置≥4T监控级硬盘；
3. 具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
4. ≥6个10M/100M/1000M 自适应RJ45接口，≥2个1000M SFP光口，≥1个USB3.0接口，≥1个RS-485接口。
 5. 支持添加不少于4路IP摄像机，总码率不小于40Mbps，支持对接入摄像机进行实时预览与录像存储，支持对图片进行实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。
 6. 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。
 7. 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
8. 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。
9. 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
10. 可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。
11. 支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。
12.包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	台
	22
	
	
	

	6
	高清网络智能球机
	1. 采用≥400万像素CMOS图像传感器，传感器靶面≥1/2.8英寸，支持≥32倍光学变倍、≥16倍数字变倍，输出图像分辨率≥2560×1440，主码流帧率≥30fps，支持H.265、H.264、MJPEG视频压缩标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1；
2. 最低照度：彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux，红外灯开启时为0Lux，支持真宽动态，支持防补光过曝，红外补光距离≥150m，红外波长850nm；
3. 支持深度学习算法，具备人车分类侦测能力，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能行为分析，可对行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等目标进行检测，行为分析触发后可联动聚焦、联动目标跟踪，并支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍≥5张人脸；
4. 支持人车检测信息叠加至码流，配合后端设备实现图搜或文搜功能；
5. 支持声光警戒功能，对进入警戒区域的人或车辆可联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选，并启动智能跟踪功能；
6. 具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警；
7. 支持水平方向360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°~90°，支持自动翻转，水平手控速度≥160°/s，水平预置点速度≥240°/s，垂直手控速度≥120°/s，垂直预置点速度≥200°/s，云台定位精度≤±0.1°；
8. 支持≥300个预置位，可设置≥8条巡航路径，可设置≥4条模式路径，支持RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能；
9. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，支持加热玻璃除雾功能；
10. 内置双麦克风及扬声器，支持双向语音对讲功能，内置扬声器有效距离≥30m；
11. 具备≥1个RJ45网络接口，自适应10M/100M网络数据，支持≥1路音频输入和≥1路音频输出，支持≥2路报警输入和≥1路报警输出；
12. 内置GPU芯片，支持输出图像分辨率≥2560×1440；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）
19. 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）
 20. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）
	套
	21
	
	
	

	7
	TF卡
	TLC晶元，擦写次数3000次
标称容量128GB
带品牌丝印，无包装
Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）;
尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm;
工作温度：-25 ℃～85 ℃
存储温度：-40 ℃～85 ℃
包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	张
	19
	
	
	

	8
	联网信号机
	1、道路交通信号机产品类别≥C类，耐温等级≥A级。需提供“国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告复印件并加盖供应商公章”
2、信号机元器件的国产规格占比为100%，无进口电子元器件；
3、信号机具备联网控制、单点优化控制、公交信号优先、紧急信号优先、感应控制、无电缆协调控制、多时段控制、黄闪控制、手动控制、自适应可变车道控制、行人过街请求等多种工作方式；
4、支持≥16相位控制，相序、相位含义可由用户设置；支持≥54路灯控输出；
5、信号机配时方案具有节假日，星期两种特殊时段控制模式，支持≥48个时段配时设置，支持≥128种配时方案。需提供“国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告复印件并加盖供应商公章”
6、配置车辆检测模块，支持≥16路检测器输入，支持地埋线圈、视频、地磁、红外、微波检测器等多种车辆检测器的接入；
7、可控制≥4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至≥16块；
8、带有专门遥控器的接口，遥控器可以执行手动步进、手动相控、手动跳相及快速特勤等功能；
9、信号机能够提供开关量控制和通信式控制两种手动控制方式；
10、采用电磁兼容性设计技术，具有良好的防电网浪涌、防雷击措施，具有漏电保护功能；通信接口丰富，包括至少2个RS232、1个RS485可扩展RJ45或GPRS；
11、与区域计算机通信，能向区域计算机传送多种状态故障信息和车辆检测信息，能接收执行定相控制、模拟手动、线控控制、信号配时、指定灯色等中心计算机、区域计算机、终端计算机发送的各种控制指令；
12、信号机具备勤务车辆/VIP控制功能，联网情况下，信号机支持为勤务车辆/VIP 车辆配置紧急优先相位，可配置≥8个紧急优先相位。需提供“公安部所属权威部门检测报告复印件并加盖制造商公章”
13、信号机具备匝道控制功能，支持根据每个检测区域的检测参数判断其拥堵等级,若检测区域满足某个策略对应的状态则切换到该策略对应的相位,且每次状态切换应当根据允许切换最小时间来控制。需提供“国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告复印件并加盖供应商公章”
14、信号机具备主控单元失效处置功能，当信号机主控制板失效时，信号机继续执行定周期工作方式，无灭灯现象；当主控单元功能恢复时，能自动恢复自主控制，此时当信号机出现绿冲突、信号灯组红灯、绿灯同时点亮、某信号组所有红灯均熄灭或黄灯、绿灯故障时，信号机能转入黄闪控制方式。
15、信号机具备边缘计算功能，支持对雷达、微波、地磁、视频、雷视等主流交通流采集设备数据的接入，并可通过信号机边缘计算板卡设备对采集数据进行占有率分析计算，实现自适应感应控制；需提供“国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告复印件并加盖供应商公章”
16、信号机支持“黑匣子”功能，平台软件能记录信号机日常运行日志，并且不可通过软件工具删除。需提供“国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告复印件并加盖供应商公章”
17、机柜外壳≥IP65等级的规定。
18、每路驱动功率：≥800W（AC220V）；交流输入：220（1±20%）VAC，50HZ±2HZ；输入功耗：≤50W（不含信号灯）；工作温度: -40℃～+70℃；相对湿度：5%～95%；绝缘电阻：≥100MΩ。
	台
	26
	
	
	

	9
	接线板 8孔位
	1、额定电压：250V；
2、额定电流：10A；
3、额定功率：2500W;
4、输出线长度：3米；
5、插孔数量：8位
6.包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	个
	56
	
	
	

	10
	电源浪涌保护器
	1、额定电压：220V；
2、最大持续工作电压：385V；
3、标准放电电流：20KA（8/20us）；
4、最大放电电流：40KA（8/20us）；
5、响应时间：≤25ns 
6.包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	个
	56
	
	
	

	11
	自动重合闸漏电保护器
	1、工作电压：85-300V；
2、额定负载电流：32A；
3、漏电动作时间：30ms；
4、重合闸复位时间：5s
5.包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	个
	56
	
	
	

	12
	空气开关
	1、极数：2P；
2、额定电流：10A
3.包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	个
	112
	
	
	

	13
	导轨式插座
	1、额定电压：250V；
2、额定电流：16A；
3、安装方式：导轨固定；
4、符合标准：GB2099.1；
5、插孔数量：2孔+3孔
6.包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	套
	112
	
	
	

	14
	工业交换机
	1、接口类型：10/100Base-T端，100BaseFX端口（SC/ST接头）；
2、接口数目：8口 ；
3、传输速率：10M/100Mbps自适应；
4、支持网络标准：IEEE802.3，802.3u，802.3x；
5、流控：IEEE802.3x流控，背压式流控；
6、包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	台
	12
	
	
	

	15
	光纤收发器
	1、10/100Mbps自适应，全双工/半双工自动协商；
2、支持100Base-FX光纤传输标准、IEEE802.3 以太网标准和IEEE802.3d Spanning Tree标准；
3、最远传输距离可达到25公里； 
4、接口类型：以太网接口RJ45，光接口SC（或FC，ST）
5、包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	对
	17
	
	
	

	16
	光缆终端盒
	1.光缆芯数
	个
	34
	
	
	

	17
	跳线
	1、接口：SC-SC；
2、其他特性：陶瓷插针，环保PVC材料
3、包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	条
	112
	
	
	

	18
	光纤熔接
	1、熔接法连接单模光纤；
2、熔接损耗小于0.05个dB。
3、包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	套
	112
	
	
	

	19
	设备支架
	1.名称 
2.类别 
3.安装方式
	套
	151
	
	
	

	20
	侧挂设备箱
	1、箱体大小：400mm*300mm*600mm；
2、箱体使用1.0mm冷轧钢板焊接成型；
3、整体镀锌、喷塑；
4、机箱锁采用防盗式设计
5、包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	台
	59
	
	
	

	21
	落地机柜
	1、箱体大小：600mm*750mm*1500mm；
2、箱体使用1.5mm冷轧钢板焊接成型；
3、整体镀锌、喷塑；
4、机箱锁采用防盗式设计；
5.包括设备安装、调试、接入及安装调试所需要车辆机具费用。
	台
	4
	
	
	

	22
	监控立杆
	立柱高6.5m，下口190mm，上口110mm，厚度5mm；
横臂5m，采用60/48焊管；
地脚螺栓4-M24，长度1200mm；
热镀锌，喷塑；
含地锚、法兰盘、避雷针及安装配件
基坑大小：1300mm*1300mm*1500mm（深）；
商混：C25；
含开挖、回填、机械费、人工费、土方外运
	套
	25
	
	
	

	23
	倒L型立杆横臂6m
	1、高6、5m，下口240mm，上口200mm，厚度6mm；
2、横臂6m，下口160mm，上口80mm，厚度5mm；
3、立柱板筋、横臂板筋14mm；
4、横臂法兰16mm；
5、底座法兰18mm；
6、地脚螺栓4-M24，长度1200mm；
7、八棱杆，热镀锌，喷塑；
8、含地锚、法兰盘、避雷针及安装配件
9、基坑大小：1300mm*1300mm*1500mm（深）；商混：C25；
10、含开挖、回填、机械费吊装、人工费、土方外运、模板、预埋件8*M24*1500mm、钢筋笼φ14
	套
	19
	
	
	

	24
	倒L型立杆横臂10m
	1、高6、5m，下口240mm，上口200mm，厚度6mm；
2、横臂10m，下口190mm，上口90mm，厚度5mm；
3、立柱板筋、横臂板筋厚度14mm；
4、横臂法兰厚度16mm；
5、底座法兰厚度18mm；
6、地脚螺栓8-M24，长度1200mm；
7、八棱杆，热镀锌，喷塑；
8、含地锚、法兰盘、避雷针及安装配件
9、基坑大小：1300mm*1300mm*1500mm（深）；商混：C25；
10、含开挖、回填、机械费吊装、人工费、土方外运、模板、预埋件8*M24*1600mm、钢筋笼φ14
	套
	6
	
	
	

	25
	高杆立杆 10m
	立柱高10m，下口240mm，上口120mm，厚度5mm；
横臂5m，采用60/48焊管；
地脚螺栓4-M24，长度1200mm；
热镀锌，喷塑；
含地锚、法兰盘、避雷针及安装配件
基坑大小：1500mm*1500mm*1500mm（深）；
商混：C25；
	套
	8
	
	
	

	26
	倒L型立杆横臂16m
	高6.5m，下口340mm，上口300mm，厚度10mm；
横臂16m，下口280mm，上口100mm，厚度8+6mm；
立柱板筋、横臂板筋厚度14mm；
横臂法兰厚度18mm；
底座法兰厚度20mm；
地脚螺栓12-M30，长度1500mm；
八棱杆，热镀锌，喷塑；
含地锚、法兰盘、避雷针及安装配件
基坑大小：1700mm*1700mm*1900mm（深）；
商混：C25；
含开挖、回填、机械费、人工费、土方外运
	套
	1
	
	
	

	27
	电源线 RVV3*1.5mm2
	1、用于设备供电传输；
2、RVV3*1.5mm2
3、含人工敷设、辅材等
	m
	1565
	
	
	

	28
	电源线 YJV3*2.5mm2
	1、用于分支供电传输；
2、YJV3*2.5mm2
3、含人工敷设、辅材等
	m
	4860
	
	
	

	29
	控制线 RVVSP2*1.0mm2
	1、用于485信号传输；
2、RVVSP2*1.0mm2
3、含人工敷设、辅材等
	m
	310
	
	
	

	30
	接地线 BVR6.0mm2
	1、用于接地连接；
2、BVR6.0mm2
3、含人工敷设、辅材等
	m
	630
	
	
	

	31
	室外网线 超五类
	1、用于网络传输；
2、超五类室外网线
3、含人工敷设、辅材等
	m
	1565
	
	
	

	32
	室外光纤 单模四芯
	1、用于长距离网络传输；
2、单模四芯光纤
3、含人工敷设、辅材等
	m
	3000
	
	
	

	33
	碳素波纹管 Φ65
	1、材质：碳素波纹管
2、规格：φ65mm
3、其他：内含铁丝，含绿化带开挖及恢复，埋深、宽度300*300mm
4、其他：含人工敷设、辅材等
	m
	2590
	
	
	

	34
	电缆保护管 Φ40PVC
	1、名称：电缆保护管
2、材质：PVC
3、规格：Φ40mm
4、敷设方式：管内敷设
5、其他：含人工敷设、辅材等
	m
	22
	
	
	

	35
	镀锌钢管 Φ50
	1、名称：电缆保护管
2、材质：镀锌钢管
3、规格：Φ50*4mm
4、敷设方式：埋地敷设
5、管道接头：接头采用大一号钢套管，满焊并做防腐、防锈处理
6、含路面开挖及恢复，埋深、宽度为300*500mm
7、其他：含人工敷设、辅材、建渣清运等
8、做法：切缝，人工拆除原有面层100mm、基层300mm，再人工挖沟槽200mm，敷设管道，回填C30混凝土400mm，恢复沥青面层100mm
	m
	22
	
	
	

	36
	方形手孔井
	1、基坑大小：800mm*600mm*500mm（深）；
2、井盖大小：500mm*300mm；
3、含高分子井盖井座、砖砌浇筑
	个
	59
	
	
	

	37
	接地制做
	1、立杆、机柜接地制作；
2、接地极：镀锌角钢50mm*50mm*5mm*2000mm；
3、杆件电阻小于10欧姆，设备小于4欧姆
	根
	63
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